|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pozycja | Wyszczególnienie | Ilość |
| 1 | Kocioł wodny węglowy niskotemperaturowy typ ECO PLUS 200 o mocy 200 kW | 2 szt. |
| 2 | Podgrzewacz pojemnościowy c.w.u. typ BPB500 poj. 500 l, moc wymiany 86kW | 1 szt. |
| 3 | Regulator pogodowy typ R328 | 2 szt. |
| 4 | Regulator kaskadowy kotłów typ R327 | 1 szt. |
| 5 | Czujnik temperatury zewnętrznej typ T1002 | 1 szt. |
| 6 | Czujnik temp. Wody w : podgrzewaczu, na zasilaniu obiegu c.o., na rozdzielaczu wody grzejnej typ T1001 | 3 szt. |
| 7 | Czujnik temp. Wody w kotle K1 i K2 typ T1001 | 2 szt. |
| 8 | Czujnik temp. W podajniku paliwa typ T1301 | 2 szt. |
| 9 | Zawór 3-drogowy typ DR656FLA z siłownikiem typ VMM20 Dn-65 kvs – 63m3/h | 1 kpl. |
| 10 | Termostat przylgowy – ograniczający min. temp. powrotu do kotła (50 stopni C) typ RAK-TR100 S | 2 szt. |
| 11 | Klapa odcinająca z siłownikiem typ VKF 41.80 Dn-80 kv-400 m3/h | 2 szt. |
| 12 | Pompa obiegu c.o. typ Magna 65-120F 230V | 1 szt. |
| 13 | Pompa mieszająca typ UPS 32-60F 230V | 2 szt. |
| 14 | Pompa ładująca podgrzewacza c.w.u. typ UPS 32-60F 230V | 1 szt. |
| 15 | Pompa cyrkulacyjna typ UPS 25-40N 230V | 1 szt. |
| 16 | Naczynie wzbiorcze z bam. przepływową Reflex typ DE25 | 1 szt. |
| 17 | Zawór bezpieczeństwa SYR 1915 1`` 0,25 MPa | 1 szt. |
| 18 | Zawór bezpieczeństwa SYR 2115 3/4`` 6 bar | 1 szt. |
| 19 | Zabezpieczenie stanu wody typ SYR 933.1 | 2 szt. |
| 20 | Zawór kulowy gwintowany Dn-100 | 7 szt. |
| 21 | Zawór kulowy gwintowany Dn-80 | 6 szt. |
| 22 | Zawór kulowy gwintowany Dn-32 | 10 szt. |
| 23 | Zawór kulowy gwintowany Dn-25 | 2 szt. |
| 24 | Zawór kulowy gwintowany Dn-20 | 9 szt. |
| 25 | Zawór kulowy gwintowany Dn-15 | 3 szt. |
| 26 | Zawór zwrotny Dn-100 ZZ100H | 1 szt. |
| 27 | Zawór zwrotny Dn-32 ZZ32H | 4 szt. |
| 28 | Zawór zwrotny Dn-20 ZZ20H | 2 szt. |
| 29 | Zawór regulacyjno-odcinający typ Ballorex S Dn-80 | 2 szt. |
| 30 | Wodomierz wody zimnej typ JS1,5 Dn-15 | 1 szt. |
| 31 | Wodomierz wody zimnej typ GMDM-1 Dn-25 | 1 szt. |
| 32 | Filtr do wody zimnej CLEAR Instaline ¾`` | 1 szt. |
| 33 | Filtr siatkowy do wody pitnej typ FSM-3 Dn-32 | 1 szt. |
| 34 | Filtroodmulnik magnetyczny FOM-AULIN Dn-100 | 1 szt. |
| 35 | Zmiękczacz COSMO WATER Standard 15 | 1 szt. |
| 36 | Manometr z kurkiem manometrycznym M100-R (0-1 MPa) – 1.6 | 1 szt. |
| 37 | Manometr z kurkiem manometrycznym M100-R (0-0,4 MPa) – 1.6 | 6 szt. |
| 38 | Termometr 0-1200C | 6 szt. |
| 39 | Odpowietrznik automatyczny Dn-15 pionowy | 7 szt. |
| 40 | Filtr siatkowy skośny Dn-20 | 1 szt. |
| 41 | Naczynie wzbiorcze systemu otwartego typ B o poj. Użytk. 300dm3 i poj. całkowitej 400 dm3 (750x750x700) | 1 szt. |
| 42 | Pompa do brudnej wody KP150 | 1 szt. |