**ZESTAWIENIE ELEMENTÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ- ETAP 1**

**Zestawienie przewodów**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Produkt** | **Wielkość** | **Ilość** | **Jednostka** | **Uwagi** |
| PVC\_U SN8 | 160 | 28,0 | mb | Pipelife/Wavin |
| PVC\_U SN12 | 160 | 25,0 | mb | Pipelife/Wavin |

**Zestawienie elementów**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Produkt** | **Ilość** | **Jednostka** | **Uwagi** |
| Betonowy zbiornik prefabrykowany 3,0m x 2,4m x 1,9m wraz z kompletnym wyposażeniem, m.in. kominek włazowy, właz żeliwny D400, stopnie złazowe, kominek wentylacyjny, przejścia szczelne | 1 | kpl. | - |
| Betonowy zbiornik prefabrykowany 3,4m x 2,4m x 3,3m wraz z kompletnym wyposażeniem, m.in. kominek włazowy, właz żeliwny D400, stopnie złazowe, przejścia szczelne | 1 | kpl. | - |
| Deflektor | 2 | szt. | - |
| Klapa zwrotna końcowa | 1 | szt. | Wavin |
| Drenaż francuski, rura drenarska X-Stream Ø160, L=10,5m z zaślepkami, pełną obsypką kruszywem, geowłókniną oraz zasypką | 1 | kpl. | Wavin |
| Drenaż francuski, rura drenarska X-Stream Ø160, L=21,25 z zaślepkami, pełną obsypką kruszywem, geowłókniną oraz zasypką | 1 | kpl. | Wavin |
| Drenaż francuski, rura drenarska X-Stream Ø160, L=13,8m z zaślepkami, pełną obsypką kruszywem, geowłókniną oraz zasypką | 1 | kpl. | Wavin |
| Pompa zatapialna AS 0520 S12/2W wraz z kompletnym wyposażenim, m.in. zaworem zwrotnym, przewodem tłocznym DN50, króćcem przyłączeniowym | 2 | kpl. | Sulzer |
| Króciec przyłączeniowy dla wozu asenizacyjnego | 2 | kpl. | - |
| Sygnalizator przepełnienia wraz z kompletnym wyposażeniem i okablowaniem | 1 | kpl. | Aquatechnika |
| Kompletna studnia betonowa szczelna DN1000 | 1 | szt. | Kaczmarek |
| Kompletna studnia tworzywowa Ø425 z osadnikiem i przejściami in-situ | 1 | szt. | Wavin |
| Koalescencyjny separator substancji ropopochodnych z osadnikiem ESK-H 3/300 | 1 | szt. | Ecol-Unicon |
| Korek z uszczelką wargową Ø160 | 4 | szt | Wavin |
| Stalowa rura osłonowa DN125 wraz z zaślepkami i zabezpieczeniem antykorozyjnym | 1,6 | mb | - |
| Stalowa rura osłonowa DN65 wraz z zaślepkami i zabezpieczeniem antykorozyjnym | 1,6 | mb | - |
| Odcinek rury wentylacyjnej zakończony zaslepkami | 1,6 | mb | - |

**UWAGA:**

Zestawienia należy rozpatrywać łącznie z rysunkami i opisem technicznym.

Powyższe zestawienie stanowi pomoc do ofertowania prac, nie jest podstawą do zamówienia materiałów.