**ZESTAWIENIE ELEMENTÓW KANALIZACJI SANITARNEJ- ETAP 1**

**Zestawienie przewodów**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Produkt** | **Wielkość** | **Ilość** | **Jednostka** | **Uwagi** |
| PVC\_U | Ø160 | 70,0 | mb | Pipelife/Wavin |

**Zestawienie elementów**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Produkt** | **Ilość** | **Jednostka** | **Uwagi** |
| Kompletna studnia betonowa szczelna DN1000 | 3 | szt. | Kaczmarek |
| Kompletna studnia tworzywowa Ø425 | 1 | szt. | Wavin |
| Koalescencyjny separator substancji ropopochodnych z osadnikiem ESK-H 6/1200 | 1 | szt. | Ecol-Unicon |
| Korek z uszczelką wargową Ø160 | 4 | szt | Wavin |
| Stalowa rura osłonowa DN250 wraz z płozami i zabezpieczeniem antykorozyjnym | 7,8 | mb | - |

**UWAGA:**

Zestawienia należy rozpatrywać łącznie z rysunkami i opisem technicznym.

Powyższe zestawienie stanowi pomoc do ofertowania prac, nie jest podstawą do zamówienia materiałów.